ООО «Легенда». Прайс действителен на декабрь 2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование продукции / Класс покрытия** | **Коэф. Расчета Пленки защитной****\*\*\*** | **Коэф. Расчета Антинонден сатного порытия****\*\*\*** | **Ширина профиля полная, мм** | **Ед. изм.** | **ПРЕМИУМ** | **ПРЕМЬЕР СТАНДАРТ** | **ЭКОНОМ** |
| **Тип покрытия** | **AGNETA****30/25 мкм** | **PRISMA****50 мкм** | **CLOUDY****35 мкм** | **PVDF****27 мкм** | **Пластизол 200 мкм** | **PURETAN****35 мкм** | **ECOSTEEL****30 мкм** | **ECOSTEEL****Matt./Textur.****30 мкм** | **NormanMP 25 мкм** | **VikingMP 35 мкм** | **Полиэстер двухсторон- ний****25/25 мкм** | **Полиэстер 25 мкм** | **Полиэстер 25 мкм** |
| **Толщина металла, мм** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.45** | **0.45** | **0.45** | **0.65** | **0.7** | **0.8** | **0.9** | **1.0** | **0.4** |
| **Срок гарантии, лет** | **20 / 25 \*** | **20 \*\*** | **10** | **10** | **10** | **12** | **10** | **10** | **10** | **3** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА** |
| 1 | Металлочерепица МП Монтеррей | 1,086 | 1,043 | 1190 | м.кв. | 680 | 570 | 640 | - | 640 | 480 | - | - | 370 | 355 | - | 285 | - | 235 |
| 2 | Металлочерепица МП Супермонтеррей | 1,105 | 1,061 | 1190 | м.кв. |
| 3 | Металлочерепица МП Макси | 1,093 | 1,050 | 1190 | м.кв. |
| 4 | Металлочерепица стандартная | - | - | 1190 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - |
| 5 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный | 1,004 | - | 264 | м.кв. | - | 630 | 710 | - | 710 | - | 610 | 620 | 490 | - | - | 340 | - | - |
| **ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ** |
| 1 | Плоский лист | 1,000 | 0,960 | 1250 | м.кв. | 650 | 550 | 620 | 620 | 620 | 450 | 520 | 530 | 345 | 330 | 315 | 270 | 380 | 410 | 450 | 505 | 545 | 210 |
| 2 | Плоский лист стандартный | 1,000 | 0,960 | 1250 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 305 | 260 | 375 | 405 | 445 | 500 | 540 | - |
| 3 | Фасонное издение (в пленке) | 1,000 | 1,000 | - | м.кв. | 1 950 | 1 650 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 350 | 1 560 | 1 590 | 1 020 | 990 | 915 | 780 | 1 125 | 1 215 | 1 335 | 1 500 | 1 620 | 630 |
| 4 | С-8 х 1150 - A,B | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | 645 | 535 | 600 | 600 | 600 | 445 | 515 | 525 | 345 | 330 | - | 270 | 390 | 420 | - | - | - | 210 |
| 5 | С-8 х 1150 стандартный | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | МП-18 х 1100 - А, В | 1,087 | 1,000 | 1150 | м.кв. | 670 | 555 | 625 | 625 | 625 | 465 | 540 | 550 | 355 | 345 | - | 280 | 405 | 440 | - | - | - | 220 |
| 7 | МП-18 х 1100 стандартный | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 270 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | МП-20 х 1100 - А, В, R | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | 670 | 555 | 625 | 625 | 625 | 465 | 540 | 550 | 355 | 345 | - | 280 | 405 | 440 | 485 | - | - | 220 |
| 9 | МП-20 х 1100 стандартный | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 270 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | С-21 х 1000 - A,B | 1,190 | 1,142 | 1051 | м.кв. | 725 | 595 | 675 | 675 | 675 | 500 | 585 | 595 | 385 | 375 | - | 305 | 440 | 475 | - | - | - | 240 |
| 11 | С-21 х 1000 стандартный | 1,190 | 1,142 | 1051 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 295 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | МП-35 х 1035 - А, В | 1,162 | 1,116 | 1076 | м.кв. | 725 | 595 | 675 | 675 | 675 | 500 | 585 | 595 | 385 | 375 | 360 | 330 | 440 | 475 | 530 | 590 | - | - |
| 13 | НС-35 х1000 - A,B | 1,180 | 1,133 | 1060 | м.кв. | 725 | 595 | 675 | 675 | 675 | 500 | 585 | 595 | 385 | 375 | 350 | 305 | 440 | 475 | 530 | 590 | - | - |
| 14 | С-44 х 1000 -А, В | 1,194 | 1,147 | 1047 | м.кв. | - | 595 | 675 | 675 | 675 | 500 | 585 | 595 | 385 | 375 | 350 | 305 | 440 | 475 | 530 | - | - | - |
| 15 | Н-60 х 845 - А,В | 1,386 | 1,331 | 902 | м.кв. | - | 690 | 790 | 790 | 790 | 585 | 690 | 700 | 450 | - | - | - | 520 | 560 | 620 | 690 | 750 | - |
| 16 | Н-75 х 750 - А, В | 1,563 | 1,500 | 800 | м.кв. | - | 585 | 630 | 700 | 780 | 845 | - |
| 17 | Н-114 х 600 - А,В | 1,935 | 1,858 | 646 | м.кв. | - | 725 | 780 | 865 | 960 | 1 050 | - |
| 18 | Н-114 х 750 - А,В (1) | 1,735 | 1,673 | 807 | м.кв. | - | - | 730 | 780 | 860 | 950 | - |
| **МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ** |
| 1 | Сайдинг МП СК-14х226 | 1,020 | - | 260 | м.кв. | - | 620 | 700 | 700 | 700 | - | 585 | 595 | 410 | - | - | 320 | - | 265 |
| 2 | Сайдинг МП СК-14х226 стандартный | 1,020 | - | 260 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - |
| 3 | Сайдинг Lбрус-15х240 | 1,004 | - | 264 | м.кв. | - | 630 | 710 | 710 | 710 | - | 585 | 595 | 440 | - | - | 340 | - | - |
| 4 | Сайдинг Woodstock-28х330 | 1,026 | - | 356 | м.кв. | - | - | - | - | - | 585 | 595 | - | - | - | - | - | - |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** |
| 1 | Антиконденсатное покрытие МП \*\*\* | - | м.кв. | 160 |
| 2 | Пленка защитная 1250 мм \*\*\* | - | м.кв. | 15 |

**Цена в рублях (включая НДС) Металлочерепица стандартная (тип профиля уточняйте в офисах продаж):**

Цвета RAL: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5005 (синий насыщенный), 6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад). Длина листа (всегда в наличии на складе): 0,500 м; 1,200 м; 2,250 м; 3,650 м.

**Профнастил и плоский лист стандартный (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж):**

**\* Расширенная гарантия от Металл Профиль (для фасадов/для кровли).** Цвета RAL: 1014 (Слоновая кость),1015 (Светлая Слоновая кость), 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный),

\*\* Уникальная совместная гарантия TATA Steel и Металл Профиль. 5002 (Ультрамарин), 5005 (Синий насыщенный), 5021 (Синяя вода),

\*\*\* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции. 6002 (Зелёный лист), 6005 (Зеленый мох),7004 (Серый), 8017 (Коричневый шоколад), 9003 (Белый).

**Примечание: (1)- цена со склада в Москве. Профнастил и Плоский лист стандартный в наличии на складе:**

Цвета RAL: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5005 (синий насыщенный), 6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад).

**Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010** Размер листов и варианты лицевой стороны уточняйте у менеджера.

**Сайдинг стандартный:**

Цвета RAL : 1014 (слоновая кость), RAL1015 (Светлая слоновая кость), RAL: 3005 (красное вино), 5005 (синий насыщенный), 5021 (синяя вода), 6005 (зеленый мох), 7004 (серый), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (белый).

**Сайдинг стандартный в наличии на складе:**

Длина: 3,000 м; 4,000 м; 5,000 м; 6,000 м.